|  |  |
| --- | --- |
| **Ce qui a été fait** | **Les problèmes survenus** |
| Structure :  - Début découpe du grillage  - Découpe sur du papier fait -> implantation  -  Electronique :  -  -  -  Stabilisation caméra :  -  -  -  -  Programmation :  - Procédure d’initialisation Fini  -  - | Structure :  - Super long !  -  -  Electronique :  -  -  -  Stabilisation caméra :  -  -  -  -  Programmation :  - Problème d’un constructeur de l’objet Télécommande (celui sans argument)  -  -  - |
| **Solution proposé** | **Matériel manquant** |
| Structure :  - être plusieurs  -  -  Electronique :  -  -  -  Stabilisation caméra :  -  -  -  -  Programmation :  - Après visualisation des valeurs réels, elles sont trop différentes des valeurs expérimentales acquises auparavant -> Cause Offset Télécommande !!!!!!!  -  - | Structure :  - Pince coupante  -  -  Electronique :  -  -  -  Stabilisation caméra :  -  -  -  -  Programmation :  -  -  -  - |

**Bilan du 22-04-2014**

|  |
| --- |
| **A faire la séance prochaine** |
| Structure :  - Continuer la découpe du carénage  -  -  Electronique :  -  -  -  Stabilisation caméra :  -  -  -  -  Programmation :  - Commencer l’implémentation du filtre de Kalman (Cas générale)  - Commencer un Manuel D’utilisation du programme « Contrôle\_Manuel »  -  - |

**Globalement :**